**информационное письмо**

об обеспечении безопасности труда и пожарной безопасности

на заготовке кормов

Министерство сельского хозяйства и продовольствия информирует, что ежегодно в период проведения заготовки кормов имеют место несчастные случаи с тяжелыми последствиями из-за нарушений требований нормативных правовых актов по охране труда, трудовой и производственной дисциплины.

Работы по заготовке кормов требуют от назначенных ответственными должностных лиц четкой организации труда, а от работников, их выполняющих, точного и строгого соблюдения требований безопасности, трудовой и производственной дисциплины. Несоблюдение указанных норм влечет за собой производственные потери и убытки, травмирование, а иногда и смерть работников.

Вместе с тем нередки случаи, когда должностными лицами и работниками игнорируются требования по охране труда, не выполняются обязанности, предусмотренные трудовым договором (контрактом), правилами внутреннего трудового распорядка, должностными и рабочими инструкциями. При этом следует отметить, что обстоятельства и причины многих из происшедших несчастных случаев на производстве повторяются из года в год.

*Справочно:* ***06.06.2021*** *при выполнении работ по трамбовке силосной массы в траншее наземного хранилища в результате наезда погрузчика «Амкодор», двигавшегося задним ходом, был смертельно травмирован работник ОАО «Липкникский» Дрогичинского района Брестской области.* ***Причина*** *- водитель погрузчика не убедился в отсутствии людей в зоне работы погрузчика; погрузчик был выпущен на линию в неисправном состоянии (не работала звуковая сигнализация включения заднего хода);*

***30.06.2021*** *при отсоединении прицепа от трактора «МТЗ-82» в результате падения дышла тяжелую производственную травму получил тракторист-машинист ОАО «Доваторский» Шарковщинского района Витебской области. Потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле).* ***Причина*** *- нарушение требований безопасности в части эксплуатации тракторного прицепа без стационарной подставки (упора) и эксплуатационных документов;*

***21.07.2021*** *на территории склада кормов при устранении зависания груза в кузове автомобиля скатившимися рулонами сена был тяжело травмирован водитель автомобиля ОАО «Слонимский ремонтный завод» Слонимского района Гродненской области.* ***Причина*** *- нарушение требований инструкции по охране труда для водителя автомобиля, запрещавшей находиться в кузове автомобиля с застрявшим грузом, и самостоятельно устранять его зависание;*

***24.10.2021*** *тракторист-машинист КСУП «Воложинское» Воложинского района Минской области в ходе устранения зависания зерна кукурузы внутри зернового бункера комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-2124, не выключив двигатель, стал проталкивать лопатой зерно кукурузы, и получил тяжелую травму ноги вращающимся горизонтальным шнек.* ***Причина*** *- нарушение потерпевшим требований инструкции по охране труда при выполнении полевых работ, выразившееся в проведении работ по очистке рабочих органов комбайна при не заглушенном двигателе.*

В целях профилактики и недопущения травматизма работников, занятых на работах по заготовке кормов, Минсельхозпрод **рекомендует**:

1. Комитетам по сельскому хозяйству и продовольствию, республиканским объединениям провести семинары (совещания) по вопросам безопасного выполнения работ по заготовке кормов.

2. Руководителям и специалистам организаций:

***довести*** информацию о несчастных случаях, происшедших при выполнении работ по заготовке кормов в 2021 году, до сведения работников, привлекаемых к данным работам;

***назначить*** лиц, ответственных за безопасное производство работ;

***провести*** внеплановые (целевые) инструктажи по охране труда с работниками, привлекаемыми к выполнению работ;

***организовать*** работы в соответствии с действующими требованиями нормативных правовых актов по охране труда;

***обеспечить*** безопасность при эксплуатации машин и механизмов, используемых на заготовке кормов из трав и силосных культур, руководствуясь при этом требованиями, изложенными в технических документах организаций-изготовителей и вышеуказанных правилах;

***проводить*** внеочередную проверку знаний с работниками и должностными лицами, нарушающими требования безопасности труда при производстве работ по заготовке кормов из трав и силосных культур;

***осуществлять*** контроль за состоянием трудовой и производственной дисциплины, соблюдением работающими требований локальных правовых актов по охране труда;

***исключить*** нахождение работников на силосной, сенажной массе в зоне движения транспортных средств и в других неустановленных местах;

***не допускать:***

к эксплуатации тракторы, сельскохозяйственные машины и агрегаты, не отвечающие требованиям безопасности, не прошедшие государственный технический осмотр;

к выполнению работ работников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, в болезненном состоянии, не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.

**ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАНОСТЬ.**

В сельскохозяйственных организациях в 2021 году в период проведения заготовки кормов уничтожено 14 кормоуборочных комбайнов, из них: 2 ­­- Брестская, 4 – Витебская, 2 – Гомельская, 1 –Гродненская и 5 – Минская область.

*Справочно:* ***21.05.2021*** *в 10-47 в ОАО «Осиповичи» Дрогичинского района Брестской области на поле произошло возгорание кормоуборочного комбайна КВК-800 (2013 г.в.).* ***Причина*** *– короткое замыкание электропроводки;*

***29.05.2021*** *в 15-35 в ОАО «Решающий» Солигорского района Минской области на поле произошло возгорание кормоуборочного комбайна NEW HOLLAND FR9060 (2010 г.в.).* ***Причина*** *– попадание топлива на нагретые элементы выхлопной системы вследствие повреждения топливной магистрали;*

***02.06.2021*** *в 13-00 в КСУП «Туринское» Пуховичского района Минской области на поле произошло возгорание кормоуборочного комбайна КВК-800 (2013 г.в.).* ***Причина*** *– забивание технологического тракта в районе ускорителя выброса (отсутствие болтов в основании силосопровода, деформация приемной камеры);*

***15.06.2021*** *в 15-28 в ОАО «Заостровечье» Клецкого района Минской области на поле произошло возгорание кормоуборочного комбайна КВК-800 (2013 г.в.).* ***Причина*** *– несанкционированное внесение изменений в топливную систему, из-за чего произошёл срыв резинового рукава с обрезанной металлической трубки топливоподачи;*

***17.06.2021*** *в 17-40 в ОАО «Лепельагросервис» Лепельского района Витебской области на поле произошло возгорание кормоуборочного комбайна КВК-800 (2010 г.в.).* ***Причина*** *– забивание растительной массой витков сильфона;*

***18.06.2021*** *в 17-50 в ОАО «Яновица-агро» Поставского района Витебской области на поле произошло возгорание кормоуборочного комбайна КВК-800 (2010 г.в.).* ***Причина*** *– скопление сухой массы в зоне раскалённых частей двигателя из-за несвоевременного проведения ТО;*

***19.06.2021*** *в 17-27 в КСУП «Колпень-Агро» Лоевского района Гомельской области на поле произошло возгорание кормоуборочного комбайна КВК-800 (2012 г.в.).* ***Причина*** *– несанкционированное изменение конструкции силового провода подключения аккумуляторной батареи, установка перемычки в электрической цепи и попадание топлива на цилиндры выпускного коллектора из трубки слива топлива;*

***21.06.2021*** *в 16-00 в ОАО «Погостский» Березинского района Минской области на поле произошло возгорание кормоуборочного комбайна КВК-800-55 (2019 г.в.).* ***Причина*** *– нарушение правил эксплуатации (не проведено ЕТО, ТО), что привело к разрушению подшипника на ролике, в результате произошел разогрев, искрение и возгорание в районе электрического шкафа при наличии сильной загрязненности пожнивными остатками;*

***22.06.2021*** *в 15-37 в КСУП «Першаи-2014» Воложинского района Минской области на поле произошло возгорание кормоуборочного комбайна КВК-800 (2013 г.в.).* ***Причина*** *– несанкционированные изменения в системе смазки главного привода, что привело к срыву штуцера с трубки и попаданию масла на коллектор двигателя;*

***01.07.2021*** *в 9-58 в СДРУП «Свитязь» Новогрудского района Гродненской области на поле произошло возгорание кормоуборочного комбайна КВК-800 (2012 г.в.).* ***Причина*** *– короткое замыкание электропроводки;*

***05.07.2021*** *в 11-12 в ОАО «Люденевичи» Житковичского района Гомельской области на поле произошло возгорание кормоуборочного комбайна КВК-800 (2019 г.в.).* ***Причина*** *– разрушение крестовины карданного вала привело к возгоранию растительной массы, находящейся в питающем аппарате (не проведено ТО);*

***08.07.2021*** *в 12-10 в СПК «Милейки» Ивацевичского района Брестской области на поле произошло возгорание кормоуборочного комбайна КВК-800 (2013 г.в.).* ***Причина*** *– изменение установки трубки смазки подвода масла к главному приводу (отсутствовало фланцевое и дроссельное соединение от главной масляной магистрали) привело к разбрызгиванию масла и возгоранию;*

***14.07.2021*** *в 11-40 в УП «Вядерево» Бешенковичского района Витебской области на поле произошло возгорание кормоуборочного комбайна КВК-800 (2011 г.в.).* ***Причина*** *– несанкционированное изменение топливной системы привело к срыву топливного рукава и попаданию топлива на коллектор (применение металлических трубок без завальцованных кромок, резиновых шлангов и хомутов, не соответствующих конструкторской документации);*

***06.09.2021*** *в 13-00 в УПП «Ужица-Агро» Верхнедвинского района Витебской области на поле произошло возгорание кормоуборочного комбайна КВК-800 (2011 г.в.).* ***Причина*** *– нарушение установки АКБ в аккумуляторный ящик, что привело к перетиранию изоляции силовых электрожгутов и впоследствии к короткому замыканию.*

В  целях предупреждения пожаров при проведении работ по заготовке кормов **необходимо**:

1. Комитетам по сельскому хозяйству и продовольствию, республиканским объединениям:

***обеспечить:***

контроль за соблюдением в подчиненных (входящих в состав) и расположенных на подведомственной территории организациях (далее – подчиненных организаций) требований пожарной безопасности;

повышение квалификации руководителей и должностных лиц подчиненных организаций по вопросам охраны труда и пожарной безопасности;

***проводить*** служебные проверки (расследования) обстоятельств и причин чрезвычайных ситуаций (возгораний, пожаров, инцидентов и т.п.) с оформлением соответствующих материалов по каждому факту их возникновения.

2. Руководителям и специалистам организаций:

***обеспечить:***

соблюдение требований пожарной безопасности в помещениях, предназначенных для хранения зерна, а также при складировании грубых кормов (выделить отдельную площадку);

контроль за техническим состоянием машин и механизмов (своевременно устранять подтекания топлива и масла в системе питания, смазки, в соединениях гидроаппаратуры; регулярно производить очистку от накопившихся растительных остатков на вращающихся валах и механизмах и искрогасителей от нагара; ежедневно производить обдув систем и агрегатов машин воздухом, а также осуществлять их механическую чистку);

устройство молниеотводов для противопожарной защиты животноводческих ферм;

***уделить*** особое внимание соблюдению противопожарного режима (своевременная очистка территорий и агрегатов, замена неисправного инвентаря, соблюдение требований НПА при проведении огневых работ вблизи мест хранения кормов и урожая и т.п.);

***укомплектовать*** кормо- и зерноуборочные комбайны, объекты для хранения грубых кормов и животноводческие помещения средствами пожаротушения в соответствии с пожарными нормами;

***организовать:***

дежурство пожарной аварийно-спасательной либо приспособленной для тушения пожара техники, трактора с плугом. Приспособленная техника должна быть обеспечена водой и пожарно-техническим снаряжением для пожаротушения;

внеочередные осмотры состояния мест хранения грубых кормов (обеспечить целостность кровли, стен, чтобы исключить попадание атмосферных осадков на хранимые грубые корма и повышение их влажности);

***ограничить*** доступ посторонних лиц, оборудовать территорию хранения ограждающими конструкциями и обеспечить их круглосуточной сторожевой охраной.