|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фiлiял дзяржаўнай установы «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд»па Магiлёўскай вобласцi**МАГIЛЁЎСКАЕ МIЖРАЁННАЕ АДДЗЯЛЕННЕ****Круглянская раённая энергагазiнспекцыя**прав. Партызанскi, 1-ы, 7, 213180, г. Круглаетэлефон/факс (8-02234) 7-20-50сайт: http://gosenergogaznadzor.by/УНП 193226714Р/р. BY95AKBB30151055815287000000у ААТ «ААБ Беларусбанк»БIК AKBBBY2X |  | Филиал государственного учреждения«Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилёвской области**МОГИЛЁВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ****ОТДЕЛЕНИЕ****Круглянская районная энергогазинспекция**пер. Партизанский, 1-й, 7, 213180, г. Круглоетелефон/факс (8-02234) 7-20-50сайт: http://gosenergogaznadzor.by/УНП 193226714Р/сч. BY95AKBB30151055815287000000в ОАО «АСБ Беларусбанк»БИК AKBBBY2X |
| 12.08.2024 | № | 143/034.24 |  |  |
| на № |  | ад |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Руководителю |
|  |  |  |
|  |  |  |

Информационное письмо

 По данным ведомственного учета МЧС за 5 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество пожаров в общежитиях возросло на 7,7% (с 13 до 14), в результате которых погибло 2 человека (5 месяцев 2023 г. - 0) 42,8% от общего числа пожаров в текущем году произошло в общежитиях на территории Могилевской области (6).

 Игнорирование вопросов безопасной эксплуатации электрических сетей, электроустановок и электроприборов, в том числе несвоевременное проведение мероприятий, обеспечивающих их безопасность и надежность, приводит к возникновению пожаров в общежитиях, влечет материальный ущерб, причинение вреда жизни и здоровью людей.

 Анализ причин пожаров в общежитиях на территории Могилевской области показывает, что 67% пожаров произошло по причине нарушения правил эксплуатации электроприборов, 33% пожаров произошло по причине неудовлетворительного контактного соединения в розетке.

 Причины человеческих трагедий и утрат, в том числе и имущества, лежат на поверхности: неудовлетворительное состояние электроустановок, эксплуатация бытовых электроприборов со сверхнормативным сроком эксплуатации, непредусмотренным заводом-изготовителем, подключение электробытовых приборов класса I к двухпроводной электрической сети, нарушения требований в части устройства электроустановок, а также эксплуатация электроприборов без контроля (оставление работающих электроприборов без присмотра).

 Включение в электросеть жилого помещения посредством тройников и удлинителей электроприборов большой единичной мощности приводит к перегрузке, увеличению протекающего тока в электросети, и к нагреву электропроводки и контактных соединений в розетках. Что создает предпосылки к возникновению аварийного режима и пожара.

 В порядке осуществления государственного энергетического и газового надзора рекомендуем:

1. Рассмотреть вопрос проведения капитального ремонта зданий общежитий с заменой распределительной электрической сети, в том числе замену двухпроводной электрической сети в жилых помещениях на трехпроводную с устройством защитного проводника;

2. До проведения капитального ремонта организовать эксплуатацию существующей электрической сети в соответствии с требованиями ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

3. До проведения капитального ремонта рассмотреть вопрос установки устройств защитного отключения (УЗО) в целях повышения уровня защиты от аварийных режимов в электросети;

4. Организовать контроль со стороны администрации общежития за использованием жильцами бытовых электроприборов;

5. Довести данное информационное письмо до сведения жильцов общежития.

Содержите электроустановки в общежитии в исправном состоянии, эксплуатируйте их в соответствии с требования ТНПА – это сохранит жизнь проживающим гражданам, предотвратит ущерб имущества и спасет от пожара.

Начальник Круглянской

районной энергогазинспекции В.И.Шутиков